# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 4545/2020)**

|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |

**ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος Εργασίας** | **Κωδικός Άρθρου** | **Αρ. Τιμ.** | **Κωδ. Αναθεώρησης** | **Μονά-**  **δα** | **Ποσότη-τα** | **Τιμή** | **Δαπάνη** | |
| **( € )** | **Μερική**  **( € )** | **Ολική**  **( € )** |
|  | **1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** | | | | | | | | |
| 1 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min | ΑΤΗΕ Ν8971. 1 | 01 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 190,00 |  |  |  |
| 2 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα,φορητός, γομώσεως 5kg | ΗΜΧ Ν8202.2 | 02 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 19,00 |  |  |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 6kg πλήρης | ΗΜΧΝ8201.1.2 | 03 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 26,00 |  |  |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 12kg πλήρης | ΗΜΧΝ8201.1.3 | 04 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,οροφής, γομώσεως 12kg πλήρης | ΗΜΧΝ8201.1.4 | 05 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |  |
| 6 | Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από δύο φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg | ΗΜΧ8205.1.2 | 06 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |  |
| 7 | Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από τρεις φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg | ΗΜΧ8205.1.3 | 07 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |  |
| 8 | Πίνακας πυρανίχνευσης | ΗΜΧ Ν8840.1.2 | 08 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 18,00 |  |  |  |
| 9 | Υαλόφρακτο κομβιο συναγερμού | ΗΜΧ Ν8809.1 | 09 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 22,00 |  |  |  |
| 10 | φαροσειρήνα Πυρανίχνευσης | ΗΜΧ Ν8883 | 10 | ΗΛΜ 60 | ΤΕΜ | 32,00 |  |  |  |
| 11 | φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός | ΗΜΧ Ν9532.2 | 11 | ΗΛΜ 62 | ΤΕΜ | 290,00 |  |  |  |
| 12 | θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός | ΗΜΧ Ν9532.3 | 12 | ΗΛΜ 62 | ΤΕΜ | 18,00 |  |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) | ΑΤΗΕ Ν8036.3 | 13 | ΗΛΜ 5 | Μ | 1.400,00 |  |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) | ΑΤΗΕ Ν8036.3 | 14 | ΗΛΜ 5 | Μ | 60,00 |  |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) | ΑΤΗΕ Ν8036.3 | 15 | ΗΛΜ 5 | Μ | 315,00 |  |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) | ΑΤΗΕ Ν8036.3 | 16 | ΗΛΜ 5 | Μ | 1.200,00 |  |  |  |
| 17 | Κεφαλή καταιονισμού νερού | ΑΤΗΕ Ν8209 | 17 | ΗΛΜ 5 | ΤΕΜ | 490,00 |  |  |  |
| 18 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες μονόφυλλες | ΟΙΚ 6236 | 18 | ΟΙΚ 6236 | Μ2 | 7,92 |  |  |  |
| 19 | Αντιπυρικό βερνίκι επάλειψης ξυλίνων επιφανειών | ΟΙΚ Ν77.94 | 19 | ΟΙΚ 7744 | KG | 20,00 |  |  |  |
| 20 | Πυροσβεστική φωλιά | ΑΤΗΕ Ν8204.1.1 | 20 | ΗΛΜ 20 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |  |
| 21 | Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα | ΟΙΚ 4713 | 21 | ΟΙΚ 4713 | Μ2 | 60,00 |  |  |  |
| 22 | Υλικά ελέγχου πυρόσβεσης | ΗΛΜ 5 | 22 | ΗΛΜ 5 | ΤΕΜ | 9,00 |  |  |  |
| 23 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό 16Χ25mm | ΗΜΧ Ν8766.1 | 23 | ΗΛΜ 46 | M | 2.500,00 |  |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 | ΗΜΧ Ν9336.1 | 24 | ΗΛΜ 46 | M | 1.300,00 |  |  |  |
| 25 | Διπολικό καλώδιο Licyi διατομής 2Χ1,5mm2 | ΗΜΧ Ν8766.2 | 25 | ΗΛΜ 46 | M | 2.500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ** | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** | | | | | | | |
| 26 | Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας | ΑΤΗΕ Ν8971.1.1 | 26 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 190,00 |  |  |  |
| 27 | Εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης | ΗΜΧ Ν8840.1.3 | 27 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 18,00 |  |  |  |
| 28 | εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ή θερμοδιαφορικού ανιχνευτή | ΗΜΧ Ν9532.2.1 | 28 | ΗΛΜ 62 | ΤΕΜ | 308,00 |  |  |  |
| 29 | Εγκατάσταση σωλήνωσης σιδηροσωλήνα 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | ΑΤΗΕ Ν8036.3.1 | 29 | ΗΛΜ 5 | Μ | 2.975,00 |  |  |  |
| 30 | Εγκατάσταση κεφαλών καταιονισμού ύδατος | ΑΤΗΕ Ν 8209.1 | 30 | ΗΛΜ 19 | ΤΕΜ | 490,00 |  |  |  |
| 31 | Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς | ΑΤΗΕ Ν8204.1.2 | 31 | ΗΛΜ 20 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |  |
| 32 | Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού καναλιού | ΗΜΧ Ν8739.3.1 | 32 | ΗΛΜ 46 | Μ | 2.500,00 |  |  |  |
| 33 | Εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5 | ΗΜΧ Ν9336.1.1. | 33 | ΗΛΜ 46 | Μ | 1.300,00 |  |  |  |
| 34 | Εγκατάσταση καλωδίου LyCiy 2X1,5 | ΗΜΧ Ν8766.2.1 | 34 | ΗΛΜ 46 | Μ | 2.500,00 |  |  |  |
| 35 | Εγκατάσταση πυροσβεστήρων | ΗΜΧΝ8201.1.5 | 35 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 70,00 |  |  |  |
| 36 | Εγκατάσταση σφαροσειρήνας και κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς | ΗΛΜΝ8809.2 | 36 | ΗΛΜ 59 | ΤΕΜ | 54,00 |  |  |  |
| 37 | Επάλειψη αντιπυρικού υγρού | ΟΙΚ77.94 | 37 | ΟΙΚ 7744 | ΚG | 20,00 |  |  |  |
| 38 | Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας |  | 38 | ΟΙΚ6236 | Μ2 | 7,92 |  |  |  |
| 39 | Εγκατάσταση υλικών ελέγχου πυρόσβεσης |  | 39 | ΗΛΜ 5 | ΤΕΜ | 9,00 |  |  |  |
| 40 | Εργασία τοποθέτησης εσωτερικών τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα | ΟΙΚ4713 | 40 | ΟΙΚ4713 | Μ2 | 60,00 |  |  |  |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ** | | | | | | |  |  |
|  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | | | | | | | |  |
|  | **ΦΠΑ** | | | | | | | **24%** |  |
|  | **ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | | | | | | | |  |

**……….…/…/202..**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)